Comune di capalbio (gr)

*Via Puccini 32 Capalbio*

# Area Tecnica -Urbanistica

**Mod. B**

# DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

(Art. 100 DPGRT 48/R/2003)

Marca da Bollo assolta digitalmente

Protocollo

Spazio riservato all’ufficio

Pratica

N°

|  |
| --- |
| SEZIONE I – DATI DEL RICHIEDENTE |
| Il /la sottoscritto/a |
| Nato/a a | il |
| Residente a | Via/Piazza | n° |
| Tel. n° | Fax n° |
| C.F./P.I. | E-mail |
| In qualità di[ ] Proprietario[ ] Possessore (indicare il titolo che legittima il possesso) [ ] Legale rappresentante della Società (compilare la SEZIONE I/a): |

|  |
| --- |
| SEZIONE I/b – PERSONE GIURIDICHE |
| Si dichiara che la persona fisica indicata alla Sezione I ha titolo a rappresentare l’Ente o la Società sotto indicata in quanto (indicare la carica rivestita)  |
| Denominazione o ragione sociale |
| con sede [ ] legale [ ]amministrativa in |
| Via/Piazza | n° |
| Tel. n° | Fax n° |
| C.F./P.I. | E-mail |
| Che ha titolo alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori in quanto [ ] Proprietario[ ] Possessore (indicare il titolo che legittima il possesso)  |

Firma

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

## DICHIARA DI ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERE

1. [ ] SCANNAFOSSI ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:
	* lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell’opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l’immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste diano garanzia di tenuta;
	* siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.
2. [ ] MURI DI CONFINE, CANCELLI E RECINZIONI con cordolo continuo, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:
	* gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
	* le opere siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
	* le opere non comportino eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l’infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
3. [ ] MURI DI CONTENIMENTO del terreno dell’altezza massima di 1.5 metri, a condizione che la somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire sia inferiore a 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.
4. [ ] OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITA’ ESISTENTE, ed in particolare la

realizzazione di fossette e canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato, lastricato, ecc. a condizione che:

* + le acque raccolte da canalette, tombini o altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno:
	+ le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
	+ i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l’immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
	+ per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.
1. [ ] POZZI per attingimento di acqua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto **attestino** la compatibilità dell’emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell’area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.
2. [ ] AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI EDIFICI ESISTENTI che non comporti l’ampliamento planimetrico dell’edificio stesso, a condizione che dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall’edificio è compatibile con la stabilità del versante.
3. [ ] opere di cui all’art. 99, commi 3 e 4 per SERBATOI di capacità superiore a 3 metri cubi e fino a 10 metri cubi, ferme restando le norme tecniche indicate .
4. [ ] ALTRO

## DICHIARA:

|  |
| --- |
| Che i lavori saranno eseguiti nel Comune di CAPALBIO (Gr) |
| Località |
| Che i lavori saranno eseguiti [ ] dal sottoscritto[ ] da: Sede/Residenza Via/Piazza n° C.F./P.I. Tel n° email |
| Che la direzione lavori sarà assunta da: Sede/Residenza Via/Piazza n° C.F./P.I. Tel n° e mail |

Che i terreni interessati hanno i seguenti identificativi catastali:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNE ED INDIRIZZO | PARTITA N° | FOGLIO DI MAPPA N° | PARTICELLA N° | SUPERFICIE PARTICELLA (Ha) | SUPERFICIE INTERESSATA DAI LAVORI |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Che la data presunta di inizio lavori è il / /

Dichiara inoltre:

* + Che i suddetti lavori rispondono alle caratteristiche richieste dall’art. 100 del Regolamento Forestale della Toscana di cui al DPGR 48/R del 08.08.2003e smi , ai fini dell’ammissione al regime semplificato di presentazione di dichiarazione di inizio lavori per la realizzazione dei lavori stessi;
	+ che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati dall’Ufficio Istruttore;
	+ che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della dichiarazione nei terreni sopra elencati;
	+ che la realizzazione dei suddetti lavori avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata alla stessa, rispettando comunque le norme contenute nel Regolamento Forestale, nonché alle prescrizioni che siano eventualmente emanate entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione;
	+ che i lavori non sono iniziati e non inizieranno prima di 21 giorni a decorrere dalla data di presentazione della presente dichiarazione;
	+ che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a persone o cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, impegnandosi a tenere sollevati da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi il Comune di Capalbio;

Firma

[X]Dichiarazione di inizio lavori

[X]Dichiarazione del tecnico rilevatore o del richiedente che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all’Art. 3 della L.R. 39/2000

[X]Fotocopia documento d’identità

[X]Certificato catastale di data non anteriore a sei mesi

[X]Estratto catastale di data non anteriore a sei mesi ed individuazione area d’intervento [X]Corografia scala 1:10.000/1:25.000

[X]Progetto conforme al Regolamento Comunale

[X] Planimetrie e sezioni tipo

[X] Documentazione fotografica

1. Dichiarazione di asseveramento della conformità delle opere [ ]Relazione geologica

[ ]Stralcio della perimetrazione Vincolo Idrogeologico [ ]Verifica Rischio Idraulico e idrogeologico

[ ]Dichiarazione di fattibilità e compatibilità idrogeologica dell’intervento

[ ]Verifica relativa alla Pianificazione Urbanistica del Comune (P.R.G./P.d.F./P.S.) [ ]Documentazione integrativa per Varianti in Corso d’Opera

[ ]Documentazione integrativa per la trasformazione del bosco [ ]Altro

Si richiede che ogni comunicazione inerente la presente pratica sia inviata al seguente indirizzo: (se si tratta di persona o indirizzo diversi da quelli indicati nei Dati del Dichiarante)

|  |
| --- |
| Sig. |
| Indirizzo |
| Tel. n° | Fax n° | e-mail |

Data IL DICHIARANTE

Firma

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO VINCOLO IDROGEOLOGICO

* 1. DICHIARAZIONE OPERE E MOVIMENTO TERRENI (o dichiarazione inizio Lavori D.I.L. )in originale con allegate due copie (utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al Regolamento) con indicazione della data presunta dell’inizio dei lavori, la quale, comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell’Ente;
	2. DICHIARAZIONE del tecnico rilevatore o del richiedente che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all’Art. 3 della L.R. 39/2000
	3. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA', in corso di validità, del richiedente o dell’avente titolo ai sensi dell’art. 2 comma 5 del presente Regolamento;
	4. CERTIFICATO CATASTALE di data non anteriore a sei mesi;
	5. ESTRATTO CATASTALE in scala 1:2.000 di data non anteriore a sei mesi e individuazione dell’area di intervento;
	6. COROGRAFIA in scala 1:10.000/1:25.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell’intervento;
	7. IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
		1. PLANIMETRIE e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
		2. INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
		3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, con indicazione dei punti di ripresa, debitamente datata, timbrata e firmata;
	8. RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA, nei casi previsti ed in conformità con il D.P.G.R. 48/R/2003;
	9. DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO della conformità delle opere all’Art. 100 del D.P.G.R. 48/R/2003 a firma di tecnico abilitato.

Copia della presente con la relativa documentazione deve essere tenuta presso il cantiere.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla Legge 675/1996 e succ. modificazioni ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e succ. modif. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/1996 presentando richiesta direttamente presso l’Area Tecnica – Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, del Comune di Capalbio.